inla.mesh.project {INLA} | R Documentation

## Methods for projecting to/from an inla.mesh

### Description

since `⁠23.08.18⁠`. Use `fmesher::fm_evaluate()` and `fmesher::fm_evaluator()` instead.

Calculate a lattice projection to/from an `inla.mesh()`.

The call `inla.mesh.project(mesh, loc, field=..., ...)`, is a shortcut to `inla.mesh.project(inla.mesh.projector(mesh, loc), field)`.

### Usage

    inla.mesh.project(...)

    inla.mesh.projector(...)

### Arguments

`...` | Arguments passed on to `fmesher::fm_evaluate()` and `fmesher::fm_evaluator()`.

### Value

For `inla.mesh.project(mesh, ...)`, a list with projection information. For `inla.mesh.projector(mesh, ...)`, an `inla.mesh.projector` object. For `inla.mesh.project(projector, field, ...)`, a field projected from the mesh onto the locations given by the projector object.

### Author(s)

Finn Lindgren finn.lindgren@gmail.com

### See Also

`inla.mesh()`, `inla.mesh.1d()`, `inla.mesh.lattice()`

### Examples

    n <- 20
    loc <- matrix(runif(n * 2), n, 2)
    mesh <- inla.mesh.create(loc, refine = list(max.edge = 0.05))
    proj <- inla.mesh.projector(mesh)
    field <- cos(mesh$loc[, 1] * 2 * pi * 3) * sin(mesh$loc[, 2] * 2 * pi * 7)
    image(proj$x, proj$y, inla.mesh.project(proj, field))

    if (require(rgl)) {
      plot(mesh, rgl = TRUE, col = field, draw.edges = FALSE, draw.vertices = FALSE)
    }

[Package INLA version 26.02.05 Index]